


**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**Ogród zimowy**


1. Montaż gniazda siłowego (okolice tzw. Drewnianej wyspy).




1. Wymiana kaset podłogowych na bardziej funkcjonalne (głębsze, bardziej wytrzymałe, wodoszczelne, z rewizją na kable, na klapie od spodu informacja o użytym zabezpieczeniu na obwodzie) – inwentaryzacja floorboxów w oddzielnym pliku
2. Dołożenie kilku nowych podwójnych punktów elektrycznych 230 V (pod kolumny głośnikowe gdy nagłaśniamy wielostrefowo, pod mobilne tv, pod konsoletę audio lub oświetleniową).
3. Możliwość montażu mobilnego urządzenia (UPS) podtrzymującego zasilania podczas awarii sieci elektrycznej.



1. Montaż okablowania sygnałowego typu XLR od konsolety audio (zaznaczona na rysunku kwadratem) do poszczególnych punktów nagłośnienia strefowego (zaznaczone na rysunku kołem).



1. Montaż okablowania SDI oraz skrętki internetowej



**Antresola**

Wymiana kaset podłogowych – inwentaryzacja floorboxów w oddzielnym pliku