Zagospodarowywanie miejsc widokowych musi spełniać warunki i posiadać cech oraz standardy charakterystyczne dla pozostałych punktów widokowych wspomnianego projektu. Dotyczy to zarówno materiałów zastosowanych do budowy  i wyposażenia jak też architektury i formy elementów tzw. małej architektury, systemu oznakowani oraz identyfikacji miejsc charakterystycznych dla   projektu SPOJRZENIE NA GDAŃSK.

Materiał do budowy elementów małej architektury  to wyłącznie drewno modrzewiowe oraz dąb. Drewno musi być sezonowane klasy C 30 o wilgotności do 20%. Zabezpieczone ręcznie przed korozją biologiczną środkami typu OSMO kolor do uzgodnienia.

W wypadku barierek i poręczy : poręcze o przekroju 8x10 cm. modrzewiowe, słupki o przekroju 10x10 cm. dębowe. Łączenia skręcane (w niektórych przypadkach skręcane i klejone). Zakotwienia w gruncie: profile stalowe zamknięte zabezpieczone antykorozyjnie oraz pokryte farbą nawierzchniową (kolor podam osobno). Stabilizacja w podłożu tzw. chudym betonem.

W załączeniu rysunki typowych elementów dla oznakowania dojścia oraz tablic informacyjnych zgodnych z zaprojektowanym i obowiązującym systemem oznakowani dla projektu SPOJRZENIE NA GDAŃSK.

Schody terenowe dębowe, siedziska typu ława leśna z pni modrzewiowych na podparciach dębowych. Kolor zostanie określony w trakcie projektowania.

Deski tarasowe modrzewiowe o przekroju miń. 10x4 cm, ryflowane.