**Rewitalizacja placu zabaw w przedszkolu nr 21 przy ul. Mozarta 33 w ramach realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i opis | ilość |
| 1 | Rozbiórka i utylizacja starej piaskownicy, według wskazań Użytkownika lub Zamawiającego. W miejscu po piaskownicy wykonać boisko. Wymiary piaskownicy 4x4m- zał. nr 1 | 1 kpl. |
| 2 | Boisko z nawierzchni trawiastej 10mx16m – trawa uniwersalna z rolki (pielęgnacja po stronie użytkownika, karencja 2 tygodnie od momentu położenia) wykonane w miejscu po rozbiórce starej piaskownicy, włącznie z niwelacją terenu oraz przygotowaniem podłoża. Wykonawca do przygotowania podłoża może wykorzystać ziemię i piasek dostępne na miejscu- warstwa humusu powinna wynosić min. 10 cm | 160m2 |
| 3 | Bramka do gier zespołowych 1,8mx1,2 m – 2 sztuki. Bramki montowane na stałe do gruntu poprzez betonowanie.  Słupy aluminiowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe, montowane na stałe, profil prostokątny. Siatka wykonana z polipropylenu mocowana do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Oczko maks. 5x5cm, grubość splotu min. 4mm. Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe do bramki o profilu okrągłym. Głębokość bramki min. 70 cm. | 1 kpl. |
| 4 | Piłkochwyty wymiar 10mx3m-należy dostarczyć 2 sztuki w tym wymiarze  Słupy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe w kolorze zielonym. Piłkochwyty montowane na stałe poprzez betonowanie, ilość słupów 4 sztuki na każdy piłkochwyt. Profil słupa kwadratowy 80x80mm ,wbetonowany na miejscu na głębokość 80 cm. Siatka wykonana z polipropylenu, oczko 10x10 cm zielona. Montaż za bramkami w miejscu wskazanym przez Użytkownika lub Zamawiającego. | 1 kpl. |
| 5 | Piaskownica z zadaszeniem.  Piaskownica wykonana z drewna toczonego cylindrycznie z rdzeniem impregnowane próżniowo- ciśnieniowo o śr. od 6 do 14 cm. Drewno jest pozyskiwane zgodnie z wymaganiami certyfikatu FSC, czyli pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł. Siedziska –w 4 rogach wykonane z kolorowej płyty HDPE -  Piaskownica posiada zadaszenie mocowane na 4 słupach wykonanych ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.  Zadaszenie wykonane z wytrzymałego na warunki atmosferyczne poliestrowego materiału w kolorystyce niebiesko-czerwonej, służy jako zadaszenie w słoneczne dni a w czasie zimowym jako pokrowiec.  Wielkość piaskownicy 3x3m. Wykonawca dostarcza piaskownicę bez piasku. Piaskownica wkopywana w ziemię, a słupy betonowane.  Montaż obok mniejszej piaskownicy już obecnej na placu- zał. nr 2. | 1 kpl. |

Załączniki:

- zał nr 1- zdjęcie piaskownicy do zdemontowania

- zał. nr 2- zdjęcie z lokalizacją nowej piaskownicy

- zał. nr 3- wymiary oraz wygląd nowej piaskownicy