Zał. nr 1 do OPZ

Boisko do gry w piłkę nożną (które należy wytyczyć i wbudować na nim bramki) o wym. zewnętrznych 105 x 68 m, wymiary pola do gry:95 x 60 m, usytuowane na osi pn-wch. /pd.-zach.

Opis bramek:

* Wymiary bramek: szer. 7320 mm, wys. 2440 mm,
* Wymiary odciągów: część naziemna wys. 2650 mm, część podziemna 450 mm
* Bramki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo z odciągami (bramki profesjonalne z profilu stalowego wraz z siatkami, odciągami, tulejami).
* Bramki - do demontażu na zimę.
* Słupki bramek mocowane w tulejach kotwionych do fundamentów z betonu C16/25 o wym. 50x50x70cm.
* Siatka polietylenowa gr. 4mm, o oczkach 10 x 10cm, pleciona, na lince stalowej o średnicy rdzenia 5 mm, w osłonie pcv.
* Należy zastosować produkty zgodne z założeniami CERTYFIKATU INSTYTUTU SPORTU.

