Załącznik nr 1 do OPZ

1. Plac zabaw w Matemblewie, ul. Potokowa- działka 40/24 obręb 037
2. Urządzenie zabawowe typu Tor Sprawnościowy (**urządzenie należy wbudować na placu zabaw**)



W skład zestawu wchodzą:

1. Pierścienie do przechodzenia x 5

2. Drabinka łukowa stalowa

3. Platforma obrotowa

4. Słupy konstrukcyjne x 6

5. Zjazd strażacki

6. Ześlizg rurowy

7. Podpory drewniane gięte x 2

Wymiary:

Szerokość: 345 cm

Długość: 522 cm

Wysokość: 313 cm

Materiały: słupy gięte w łuk z drewna klejonego i bezrdzeniowego odpornego na warunki atmosferyczne, stal nierdzewna, pierścienie z polietylenu, liny polipropylenowe

Uwaga:

Aby prawidłowo wbudować ww. urządzenie z zachowaniem stref bezpiecznych należy podjąć następujące kroki:

1. urządzenie zaznaczone na rysunku literą A- „zabawka bujak” należy przenieść w miejsce zaznaczone na rysunku krzyżykiem
2. urządzenie zaznaczone na rysunku literą B- „zabawka karuzela” należy przenieść w miejsce powstałe po przeniesieniu urządzenia A
3. nowe urządzenie (tor sprawnościowy) wbudowujemy w miejsce po urządzeniu B

*Wymieniony powyżej rysunek z urządzeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma*

1. Urządzenia wymienione powyżej ma charakteryzować się trwałością konstrukcji, odpornością na warunki atmosferyczne oraz wandaloodpornością. Urządzenie nie może posiadać wystających ani ostrych elementów, wszelkie uchwyty mają być zaślepione na końcach.

Urządzenie musi posiadać aktualne certyfikaty oraz zgodność z Normami Europejskimi.

Załączniki:

- Zał. nr 1- rysunek poglądowy placu zabaw w Matemblewie

- Zał. nr 2- mapa inwentaryacji powykonawczej placu zabaw w Matemblewie