Zał. nr 1 do OPZ

**Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pieca konwekcyjno – do Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku- w ramach zakupów dla placówek oświatowych.**

OPIS TECHNICZNY:

Piec konwekcyjno-parowy- opis:

Szerokość           min.860 mm

Głębokość          min.790 mm

Wysokość           min.1100 mm

Napięcie              400 V

Moc el.               min.10,5 kW

Opis:

-Panel sterowania- MANUAL

-Nawilżanie komory- iniekcja

-Temp. max 250 stopni C

-2 prędkości wentylatora

-Pojemność min. 11 GN 1/1

Wyposażenie:

-Podstawa

-Zmiękczacz wody półautomatyczny

-Prysznic

--Zestaw 38 szt. pojemników, w tym:

-12szt. pojemników GN 1/1,

- 6szt. pojemników GN 1/1emaliowanych, h20mm;

- 9szt. GN1/1, h40mm

- 3szt. GN 1/1, h65mm

- 4 szt. GN 1/1, min. h150 mm-perforowane

- 4 szt. GN 1/1, h200mm